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	Productkenmerken


	(de tekst in het rood kan worden verwijderd afhankelijk van uw keuze)


	

	Installatie:
Dit product wordt geïnstalleerd op een gesloten constructie (bv. een lichtkoepel), met of zonder montagevoeten.
De installatie is mogelijk met de kast bovenaan of met de kast onderaan, zowel binnen als buiten.
Bij rechtstreekse montage op het raam moet rekening worden gehouden met de doorbuiging van de onderlat.
Als de Topfix® Large op meerdere glasvlakken wordt geplaatst, is het sterk aanbevolen montagevoeten te gebruiken om contact tussen de onderlat en het raamprofiel te vermijden.
De hellingshoek kan variëren tussen 0° en 90°. De keuze van het doektype wordt bepaald in functie van de hellingshoek.

Kast

	Afmetingen: 195 mm hoog x 150 mm diep.

	Wordt afgesloten door een afneembaar profiel dat in het kastprofiel draait en demonteerbaar is.

	De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.


	De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme dragen en voorzien zijn van pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.
De kast moet worden ondersteund wanneer de breedte > 4500 mm is.

	

	Doekbuis

	Is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.

	Is uitgerust met gepatenteerde conische doekbuisproppen om de dikkere uiteinden van de rits te compenseren.

	Ze bevatten eveneens een bandschijf voor het oprollen van de band.

	De doekbuis is demonteerbaar via de voorkant van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linker- of rechterpositie bepaald.

	

	Doek

	Alle doeken bestaan uit één stuk, behalve wanneer de hoogte groter is dan de breedte van de doekbuis.

	De doeken worden horizontaal geconfectioneerd.

	De verticale randen zijn voorzien van een symmetrische rits; zo wordt het doek windvast in de zijgeleider gehouden.

	De rits wordt hoogfrequent gelast, altijd aan de minst zichtbare zijde.
Het doek kan eenvoudig worden vervangen zonder het systeem te moeten demonteren.



	● Polyester (semi-transparant):

	    Brandklasse M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroklasse EN 13501-1)

	    Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm


	● Verduisterend polyesterdoek:

	    Brandklasse M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroklasse EN 13501-1)

	    Gewicht: 650 g/m², dikte: 0,60 mm

Het polyesterdoek kan plooien of golvingen vertonen.


	● PVC-vrij acryl doek (semi-transparant & opaak)
     Brandklasse M1 (NFP 92-503), B-s2d0 (Euroklasse EN 13501-1)
     Gewicht ± 450 g/m², dikte 0,55 mm


	Afmetingen

	Min. breedte 1200 mm.

	Max. breedte 5000 mm en max. uitval 6000 mm in 1 deel.

	Kan aaneengeschakeld worden. Vereiste tussenruimte: 1 mm per 1000 mm breedte.

	

	Zijgeleiders

	Zijn vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	Afmetingen: B 60 mm x D 75 mm zijgeleider, 2-delig.

	De bevestiging aan de kast, gebeurt door middel van pennen, op de zijconsoles, die in de holle kamers van de zijgeleiders schuiven.

	In iedere zijgeleider zit een HPVC ritsgeleider met geco-extrudeerde slijtvaste toplaag (Smooth-technologie).

	De HPVC ritsgeleider is voorzien van aan elke zijde rubberen-profielen ter compensatie van de windstoten.

	In deze ritsgeleider wordt de symmetrische rits, dewelke aan het doek gelast is, geschoven en het doek zo "vastgehouden".

	Bij correcte montage is er voldoende tolerantie voorzien tussen het doek, aluminium zijgeleiders en de HPVC ritsgeleider om een vlotte geleiding te garanderen.

	

	Onderlat

	Is vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	Afmetingen onderlat: H 100 mm x D 62 mm.

	

	Smooth-technologie

	Zorgt voor de geleiding van de onderlat en het doek.

	Dankzij de gepatenteerde Smooth-technologie is er een vloeiende beweging van de rits in de ritsgeleider.

	Deze intelligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:

	    - garandeert optimale doekspanning

	    - hierdoor is er geen jaarlijks onderhoud nodig met een smeermiddel

	

	Spansysteem

	Het revolutionaire systeem brengt de band op voorspanning door middel van een veer in de doekbuis. Deze veer is vooraf opgespannen en behoudt de spanning gedurende de volledige levensduur van het product. Het spanningssysteem is uniek in combinatie met onze technologie. Dit garandeert een windvast screen in elke positie. De band die door het hele systeem loopt, is één doorlopende band en zorgt er daardoor voor dat het systeem veilig blijft functioneren in geval van bandschade of spanningsverlies, zonder andere onderdelen van het systeem (zoals het doek) te beschadigen of omstaanders te kwetsen.

	

	Kleur

	Alle zichtbare aluminiumprofielen (kast, zijgeleiders en onderlat) kunnen worden gemoffeld in het RAL-kleur (60-80 µm) van het buitenschrijnwerk.

	De zijconsoles zijn gemaakt van aluminium gietwerk en worden gelakt in dezelfde kleur van de profielen.


	Bediening

	Electrisch: gebeurt door middel van een 230VAC buismotor of 24V DC buismotor, zonder noodhandbediening.

	De aansluiting hoort bij het lot zonwering.

	Wordt voorzien van een kabel met UV bestendige mantel.

	Voeding en alle bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	



	Garantie

	10 jaar garantie voor alle lakwerk van de aluminium profielen.

	5 jaar garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op glans (lakwerk).

	5 jaar garantie op de elektronische sturing.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	

	Windklasse

	Gegarandeerd tot 120 km/u in gesloten positie wanneer H (hoogte van de montagevoeten) = 75 mm (EN 13561:2004+A1:2008, conform windklasse 3). 
Gegarandeerd tot 80 km/u in gesloten positie wanneer H (hoogte van de montagevoeten) = 150 mm (EN 13561:2004+A1:2008, conform windklasse 3).


	Normen en certificaten

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.



