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Aero® CANVAS
GEÏNTEGREERDE OVERKAPPING MET VAST DAK
Fabrikant
[bookmark: _Hlk208585433]RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – België
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com
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Omschrijving
Aero® Canvas is een horizontale aluminium overkapping voorzien van een bovendak uit geprofileerde staalplaat en een esthetisch plafond uit strak gespannen glasvezeldoek die geïntegreerd wordt in een bestaande constructie. 
Afmetingen systeem
Span:	min. 1200 mm - max. 4500 mm
	koppelbaar met een tussenligger tot max. span 6000mm
Pivot:		min. 2615 mm - max. 6055 mm
	
Ter info:
De spanzijde stemt overeen met de breedte van de staalplaten
De pivotzijde is de zijde waarlangs de verschillende staalplaten naast elkaar geplaatst worden
Uitvoering systeem
Kader:
· Stevig omlopend kader uit geëxtrudeerd aluminium profielen
· Aansluiting van aanliggende kaderprofielen met aluminium hoekkap, in hetzelfde vlak als de profielen, meegelakt in de kleur van de draagstructuur
· Elk kaderprofiel is voorzien van montagebeugels om het spanplafond en het bovendak te bevestigen
· Hoogte: 	230 mm 
· Helling: 	0°

Bovendak:
· Geprofileerde aluminium staalplaat, aan de onderzijde voorzien van een anti-condensatie laag om te voorkomen dat condensdruppels op het onderliggende spanplafond vallen
· Het bovendak wordt via de montagebeugels aan het bovenkader bevestigd.

Plafond:
· Het vast dak wordt aan de onderzijde afgewerkt met een horizontaal glasvezeldoek dat via doekspanprofielen strak gespannen wordt
· Het doek wordt via ritssluitingen rondom rond bevestigd in een doekspanprofiel en aan de montagebeugels op het bovenkader bevestigd
· De doekspanprofielen kunnen dichter tegen het kader aangetrokken worden, waardoor het plafonddoek op spanning wordt gebracht en een strak uitzicht geeft






Waterafvoer:
· Het bovendak (staalplaat) ligt onder helling van 20mm. Water loopt via een geperforeerd profiel aan de zijkant van het bovendak naar de goot die geïntegreerd zit in de profielen van het bovenkader en rondom de hele overkapping doorloopt.
· Neerwaartse afvoer: Eén of meerdere afvoeropeningen van Ø50 mm worden voorzien in de hoekstukken of de goot voor de afwatering. Een afvoerpotje doet dienst als bladvanger en vormt de verbinding met een aan te sluiten afvoerleiding (Ø50 mm). Wandwerkwoordbindend
· Onzichtbare zijwaartse afvoer: Een zijwaarts gericht afvoerpotje loopt vanuit de binnenzijde van het kader tot aan de buitenzijde van het kader. Hierop zit een afvoerleiding van Ø50 mm en daaraan kan een afvoerleiding (Ø50 mm) worden aangesloten.

Assemblage:
Alle bevestigingen (bv. schroeven) zijn onzichtbaar uitgevoerd in roestvast staal (A2)

Kleur:
Alle zichtbare aluminiumprofielen worden gemoffeld in structuurlak, RAL-kleur naar keuze (60 – 80 micron)

Voeding en bekabeling:
De elektrische kabels worden volledig onzichtbaar in de overkapping geïntegreerd
Technische eigenschappen
Maximum gewicht sneeuwlast:
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Windbestendig tot:
120 km/u 
Waterafvoer en neerslagdebiet:
De terrasoverkapping kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 120 l/m2.h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (Belgische regenstatistiek: NBN B 52-011)

Garantie
· 10 jaar productgarantie op de structuur mits registratie (alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud) (standaard 5 jaar)
· 10 jaar garantie op de laklaag, kleur en glans van de aluminium profielen mits registratie (standaard 5 jaar)
· 5 jaar garantie op Somfy- en Renson‑motoren. 
· 5 jaar garantie op Somfy‑bedieningen en sensoren. 
· 5 jaar garantie op Lineo Luce, Lineo Fix en Protecto
· 2 jaar garantie op elektrische componenten (verwarming, speakers, verlichting, …)
· 2 jaar garantie op de regensensor
Opties
Up/Down LED verlichting:
Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenzijde van het kader over de volledige lengte voorzien van opwaartse indirecte en/of neerwaartse directe verlichting.
· Up:
· Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m    
· Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m
· RGB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

· Down:
· Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m
· Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m
Normen
Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de norm: EN 13561
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