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	Caractéristiques du produit


	(le texte en rouge peut être supprimé selon votre choix)

	

	Montage:
Ce produit est installé sur une construction fermée (p. ex. une coupole), avec ou sans pieds de montage.
Le montage est possible avec le caisson en haut ou avec le caisson en bas, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
En cas de montage direct sur la fenêtre, il faut tenir compte de la flexion de la barre de charge.
Si le Topfix® Large est placé sur plusieurs surfaces vitrées, il est fortement recommandé d’utiliser des pieds de montage afin d’éviter tout contact entre la barre de charge et le chassis de fenêtre.
L’angle d’inclinaison peut varier entre 0° et 90°. Le choix du type de toile est déterminé en fonction de l’angle d’inclinaison.

Caisson

	Dimensions : 195 mm de hauteur x 150 mm de profondeur.

	Est fermé par un profil amovible qui pivote dans le profil du caisson et est démontable.

	Les profils sont fabriqués en aluminium extrudé.


	Les consoles latérales du caisson, qui supportent le mécanisme d’enroulement et sont munies d’ergots. Les ergots s’insèrent dans les coulisses latérales. Le caisson doit être soutenu lorsque la largeur est > 4500 mm.

	

	Tube d’enroulement

	Est fabriqué en acier galvanisé.

	Il est pourvu d’une rainure spéciale qui permet de supprimer la surépaisseur de la toile lors de l’enroulement.
Pourvu d’embouts coniques de tube d'enroulement brevetés afin de compenser la surépaisseur de la tirette.
Le tube d’enroulement est démontable par l’avant du caisson ; c’est à partir de ce point de vue que la position gauche ou droite est déterminée.

	

	Toile

	Toutes les toiles sont constituées d’une seule pièce, sauf lorsque la hauteur est supérieure à la largeur du tube d’enroulement.

	Les toiles sont confectionnées horizontalement.

	Les bords verticaux sont munis d’une fermeture à glissière symétrique ; la toile est ainsi maintenue résistante au vent dans la coulisse latérale.

	La fermeture à glissière est soudée à haute fréquence, toujours du côté le moins visible.
La toile peut être remplacée facilement sans devoir démonter le système.



	● Polyester (semi-transparent) :

	    Classement au feu M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclasse EN 13501-1)

	    Poids : ± 380-420 g/m², épaisseur : 0,43-0,45 mm


	● Toile polyester occultante :

	    Classement au feu M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclasse EN 13501-1)

	    Poids : 650 g/m², épaisseur : 0,60 mm

La toile polyester peut présenter des plis ou des ondulations.



	● Toile acrylique sans PVC (semi-transparente & opaque)
     Classement au feu M1 (NFP 92-503), B-s2d0 (Euroclasse EN 13501-1)
     Poids ± 450 g/m², épaisseur 0,55 mm


	Dimensions

	Largeur min. 1200 mm.

	Largeur max. 5000 mm et avancée max. 6000 mm en 1 partie.

	Peut être juxtaposé. Espace intermédiaire requis : 1 mm par 1000 mm de largeur.

	

	Coulisses 

	Les coulisses sont composées de 2 profils en aluminium extrudé.

	Dimensions : L 60 mm x P 75 mm coulisse, en 2 parties.

	La fixation au caisson s’effectue au moyen d’ergots sur les consoles latérales, qui s’insèrent dans la chambre creuse des coulisses.

	Chaque coulisse contient un guide de fermeture à glissière en HPVC avec couche supérieure coextrudée résistante à l’usure (technologie Smooth).

	Le guide de fermeture à glissière en HPVC est muni, de chaque côté, de profils en caoutchouc pour compenser les rafales de vent.

	La fermeture à glissière symétrique, soudée à la toile, est insérée dans ce guide de fermeture à glissière afin que la toile soit bien tendu.

	En cas de montage correct, une tolérance suffisante est prévue entre la toile, les coulisses latérales en aluminium et le guide de fermeture à glissière en HPVC afin de garantir un guidage fluide.

	

	Barre de charge

	Est fabriquée à partir de 2 profils en aluminium extrudé.

	Dimensions de la barre de charge : H 100 mm x P 62 mm.

	

	Technologie Smooth

	Assure le guidage de la barre de charge et de la toile.

	Grâce à la technologie Smooth brevetée, la fermeture à glissière se déplace de manière fluide dans son guide.

	Ce guide de fermeture à glissière intelligent est pourvu d’une couche brevetée résistante à l’usure :

	    - garantit une tension optimale de la toile

	    - aucun entretien annuel avec un lubrifiant n’est donc nécessaire

	

	Système de tension

	Le système révolutionnaire assure la mise en tension de la sangle grâce à un ressort intégré dans le tube d'enroulement. Ce ressort est précontraint et garantit le maintien de la tension tout au long du cycle de vie du produit.
Le système de tension est unique en combinaison avec notre technologie. Cela garantit un screen résistant au vent dans toutes les positions. La sangle qui traverse tout le système est une sangle continue et veille ainsi à ce que le système continue à fonctionner en toute sécurité en cas d’endommagement de la sangle ou de perte de tension, sans endommager d’autres composants du système (comme la toile) ni blesser les personnes présentes.


	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium visibles (caisson, coulisses et barre de charge) peuvent être thermolaqués dans la couleur RAL (60-80 µm) de la menuiserie extérieure.


	Les consoles latérales sont en aluminium moulé et sont laquées dans la même couleur que les profilés.



	Commande


	Électrique : s’effectue au moyen d’un moteur tubulaire 230 VAC, sans manœuvre de secours manuelle.

	Le raccordement fait partie du lot protection solaire.


	Est fourni avec un câble à gaine résistante aux UV.

	L’alimentation et tout le câblage font partie du lot électricité.


	

	Garantie

	10 ans de garantie pour tous les laquages des profils en aluminium.

	5 ans de garantie sur tous les défauts pouvant survenir dans le cadre d’un usage domestique normal et d’un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur la brillance (laquage).

	5 ans de garantie sur la commande électronique.

	5 ans de garantie sur la collection de toiles.


	

	Classe de vent

	Garanti jusqu’à 120 km/h en position fermée lorsque H (hauteur des pieds de montage) = 75 mm (EN 13561:2004+A1:2008, conforme à la classe au vent 3). 
Garanti jusqu’à 80 km/h en position fermée lorsque H (hauteur des pieds de montage) = 150 mm (EN 13561:2004+A1:2008, conforme à la classe au vent 3).


	Normes et certificats


	Ce produit est fabriqué conformément aux normes, satisfait aux exigences et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.




