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	Produktmerkmale 

	
(Der rot dargestellte Text kann je nach Auswahl entfernt werden.) 

	

	Installation:
Dieses Produkt wird auf einer geschlossenen Konstruktion (z. B. Lichtkuppeln) mit oder ohne Montagefüße installiert. Die Montage ist sowohl mit der Kassette oben als auch unten sowie im Innen- und Außenbereich möglich. Bei direkter Montage auf dem Fenster ist die Durchbiegung der Endschiene zu berücksichtigen. Wird die Topfix® Large über mehrere Verglasungsfelder hinweg montiert, wird die Verwendung von Montagefüßen dringend empfohlen, um einen Kontakt zwischen Endschiene und Fensterprofil zu vermeiden. Der Neigungswinkel kann zwischen 0° und 90° liegen. Die Wahl des Tuchtyps erfolgt in Abhängigkeit vom Neigungswinkel. 

Kassette:

	Abmessungen: 195 mm hoch × 150 mm tief. 

	Geschlossen durch ein abnehmbares Profil. 

	Die Profile bestehen aus extrudiertem Aluminium. 

	

	Tuchwelle:

	Aus verzinktem Stahl gefertigt. 

	Mit patentierten konische Endkappen (kegelförmig), um die dickeren Enden des Reißverschlusses auszugleichen.

	Sie enthalten außerdem eine Bandscheibe zum Aufwickeln des Bandes.
Die Tuchwelle kann von der Vorderseite der Kassette aus demontiert werden; aus dieser Blickrichtung wird die linke bzw. rechte Seite bestimmt.

	

	Tuch:

	Alle Tücher bestehen aus einem Stück, außer wenn die Höhe größer ist als die Breite der Tuchrolle.

	Tücher werden horizontal konfektioniert.

	Die vertikalen Seiten sind mit einem symmetrischen Reißverschluss versehen, der das Tuch windsicher in der Seitenführungen hält.

	Der Reißverschluss wird hochfrequenzverschweißt und befindet sich stets auf der am wenigsten sichtbaren Seite.



	● Polyestergewebe (halbtransparent):

	    Brandklasse M1 (NFP 92503), B-s2,d0 (Euroklasse EN 13501-1)

	    Weight: ± 380–420 g/m², thickness: 0.43–0.45 mm


	● Verdunkelungs-Polyestergewebe::

	    Brandklasse M2 (NFP 92503), B-s2,d0 (Euroklasse EN 13501-1)

	    Weight: 650 g/m², thickness: 0.60 mm

Polyestergewebe können Falten oder Wellen aufweisen.


	● PVC-freies Acrylgewebe (halbtransparent und blickdicht):
     Brandklasse M1 (NFP 92-503), B-s2,d0 (Euroclass EN 13501-1)
     Weight ± 450 g/m², thickness 0.55 mm




	Abmessungen:

	Mindestbreite: 1200 mm.

	Maximalbreite: 5000 mm und maximale Ausfall: 6000 mm in einem Element.

	Aneinanderreihung möglich.
Erforderlicher Abstand: 1 mm pro 1000 mm Breite.


	

	Seitenführungen:

	Bestehend aus 2 extrudierten Aluminiumprofilen.

	Abmessungen: B 60 mm x T 75 mm Seitenführung, zweiteilig.

	Die Befestigung an der Kassette erfolgt mittels Stiften an den Seitenkonsolen, die in die Hohlkammern der Seitenführungen eingeschoben werden.

	Jede Seitenführung enthält eine HPVC-Zip-Führung mit coextrudierter verschleißfester Deckschicht (‘Smooth-Technologie’).

	Die HPVC-Zip-Führung ist beidseitig mit Gummiprofilen ausgestattet, um Windstöße auszugleichen.

	Der symmetrische, mit dem Tuch verschweißte Zip läuft in dieser Zip-Führung und hält dadurch das Tuch sicher in Position.

	Bei fachgerechter Montage wird eine ausreichende Toleranz zwischen Tuch, Aluminium-Seitenführungen und HPVC-Zip-Führung gewährleistet, um eine reibungslose Führung sicherzustellen.

	

	Endschiene:

	Bestehend aus 2 extrudierten Aluminiumprofilen.

	Abmessungen der Endschiene: H 100 mm x T 62 mm.

	

	Smooth-technologie

	Sorgt für die Führung der Endschiene und des Tuchs.

	Dank der patentierten Smooth-Technologie gleitet der Zip gleichmäßig durch die Zip-Führung.

	Diese intelligente Zip-Führung ist mit einer patentierten verschleißfesten Schicht ausgestattet:

	- gewährleistet eine optimale Tuchspannung

	- macht eine jährliche Wartung mit Schmiermitteln überflüssig

	

	Spannsystem:

	Dieses revolutionäre System spannt das Band mittels einer Feder im Tuchwelle vor. Die Feder ist vorgespannt und hält die Spannung über die gesamte Lebensdauer des Produkts aufrecht. Das Spannsystem ist in Kombination mit unserer Technologie einzigartig. Dadurch wird ein windfester Sonnenschutz in jeder Position gewährleistet. Das durch das gesamte System laufende Band besteht aus einem einzigen durchgehenden Band. Dadurch bleibt das System auch bei Bandschäden oder Spannungsverlust sicher funktionsfähig, ohne andere Systemkomponenten (wie z. B. das Tuch) zu beschädigen oder Personen zu gefährden.


	

	Farbe:

	Alle sichtbaren Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der RAL-Farbe der Außenfenster und -türen pulverbeschichtet werden (60–80 µm).

	Die Seitenkonsolen bestehen aus Aluminiumguss und werden in derselben Farbe wie die Profile lackiert.

	
Bedienung:

	Elektrisch: mittels 230-VAC-Rohrmotor, ohne Nothandbedienung.

	Der Anschluss ist im Sonnenschutzpaket enthalten.

	Geliefert mit einem Kabel mit UV-beständigem Mantel.

	Die Stromversorgung und sämtliche Verkabelungen sind im Elektroinstallationspaket enthalten.

	


	Garantie: 

	10 Jahre Garantie auf die Farbbeständigkeit der Aluminiumkomponenten des Produkts.

	5 Jahren Garantie auf alle Mängel, die bei normaler Verwendung und normaler Wartung bzw. Pflege auftreten können.

	5 Jahren Garantie zur Pulverbeschichtung.

	5 Jahren Garantie zur Motorantrieb.

	5 Jahren Garantie auf die Tücher Kollektion.

	

	Windklasse:

	Garantiert bis 120 km/h in geschlossener Position bei H (Höhe der Montagefüße) = 75 mm (gemäß EN 13561:2004+A1:2008, Windklasse 3).
Garantiert bis 80 km/h in geschlossener Position bei H (Höhe der Montagefüße) = 150 mm (gemäß EN 13561:2004+A1:2008, Windklasse 3).


	Normen und Zertifikate:

	Dieses Produkt wird gemäß der folgenden Norm hergestellt, entspricht dieser Norm und/oder wurde nach dieser Norm geprüft:
EN 13561.



