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Aero Skye®
INTEGRIERTE ÜBERDACHUNG MIT DREH- UND EINFAHRBAREN ALUMINIUMLAMELLEN
Hersteller
RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgien
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(Abhängig von Ihrer Wahl kann rot markierter Text gestrichen werden)
Beschreibung
Aero Skye® ist eine horizontale Überdachung, die in eine bestehende Struktur integriert und mit einem System aus stranggepressten, drehbaren und einschiebbaren Aluminiumlamellen ausgestattet ist.

Abmessungen
Span:	Min. 1800 mm
	Max. 4500 mm
Pivot:	Min. 3250 mm
	Max. 6200 mm
Freie Durchgangshöhe: 	Wird von der Tragekonstruktion bestimmt

Zur Information:
Die Span-Seite stimmt mit der Überspannung der Lamellen überein
Die Pivot-Seite ist die Seite, an der sich die Lamellen drehen (rotieren)


Ausführung des Systems
Rahmen:
· Stranggepresste Aluminiumprofile, pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl 
· Verbindungen auf derselben Seite werden in einer Ebene ausgeführt – ohne hervorstehende Abdeckkappen und ohne sichtbare Schrauben 
· Höhe: 260 mm 
· Höhe bei vertikaler Lamellenstellung: 260 mm + 95 mm 
· Tiefe des Spannrahmen-profils: 150 mm 
· Tiefe des Pivotrahmen-profils: 330 mm 
· Neigung: 0°










Lamellen:
· Stranggepresste Sonnenschutzlamellen aus Aluminium
· Die doppelwandigen Lamellen halten große Schneelasten aus
· 135° drehbar (elektronisch gesteuert) 
· Neigung: 3 cm über die gesamte Lamellenlänge für eine optimale Wasserableitung
· Unterseite: vollständig eben
· Seiten mit einem L-Profil gegen wiederkehrendes Wasser versehen, geschweißt und in der Farbe der Lamellen lackiert
· Ein dreifach gekanteter Rand in Längsrichtung der Lamelle verhindert das Wasser, das sich noch auf der Lamelle befindet, beim Öffnen des Daches auf die darunter liegende Terrasse und die Möbel gelangt.
· Sicherung in den Schwenkseiten durch Edelstahlwellen mit integrierter Verriegelung für eine stabile Konstruktion

Motor:
· Vier 24V DC Reihenmotoren mit Planetengetriebe
· Funktionsweise:
· Rotieren: Schnecken-Schneckenradprinzip
· Verschieben: Synchronisierte Spindeln mit Laufwagen und Kettensystem
Gleichmäßiges und garantiert paralleles Verschieben
· Installation: 
· Die Motoren sind unsichtbar in den Pivot-Balken integriert

Wasserablauf:
· Nach unten: In den Eckstücken oder in der Rinne sind eine oder mehrere Entwässerungsöffnungen von Ø50 mm vorgesehen. Ein Ablauftopf dient als Blattfilter und bildet den Anschluss an ein anzuschließendes Ablaufrohr (Ø50 mm).
· Unsichtbare seitliche Entwässerung: Ein seitlich ausgerichteter Ablauftrichter in den Eckstücken sorgt für die Wasserableitung. Daran kann eine Abflussleitung (Ø50 mm) angeschlossen werden.

Zusammenbau:
Alle Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) sind aus rostfreiem Edelstahl (A2) gefertigt.

Farbe:
Alle sichtbaren Aluminiumprofile erhalten eine Einbrennlackierung mit einem Strukturlack, RAL-Farbe nach Wahl (60 – 80 Mikrometer).

Stromzufuhr und Verkabelung:
Die Stromkabel werden vollständig unsichtbar in die Überdachung integriert.









Technische Eigenschaften
Maximale Schneelast:
Erfüllt die statischen Berechnungen nach den DIN-EN-Vorschriften (Eurocode)
Die Tragfähigkeit hängt von den Abmessungen und der Festigkeit der Tragkonstruktion ab.
Bei einer maximalen Spannung von 4500 mm haben geschlossene Lamellen eine Belastbarkeit von mindestens 520 N/m².
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Windfest bis zu:
120 km/h (mit geschlossenen Lamellen)
160 km/h (bei gestapelten Lamellen)
Erfüllt die statischen Berechnungen nach den DIN-EN-Vorschriften (Eurocode)
Maximale Windgeschwindigkeit beim Betrieb der Lamellen:
50 km/h
Wasserabfuhr und Niederschlagsvolumen:
Die Terrassenüberdachung kann eine Niederschlagsmenge abführen, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 150 l/m2.u entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: NBN B 52-011)

Garantie
· 10 Jahre Produktgarantie auf die Struktur bei Registrierung (alle Mängel, die bei normalem Hausgebrauch und regelmäßiger Wartung auftreten können) (Standard 5 Jahre)
· 10 Jahre Garantie auf die Lackierung, Farbe und den Glanz der Aluminiumprofile bei Registrierung (Standard 5 Jahre)
· 5 Jahre Garantie auf Somfy‑ und Renson‑Motoren. 
· 5 Jahre Garantie auf Somfy‑Handsender und Sensoren. 
· 5 Jahre Garantie auf Lineo Luce, Lineo Fix und Protecto
· 2 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten (Heizung, Lautsprecher, Beleuchtung usw.) 
· 2 Jahre Garantie auf den Regensensor




Optionen
Up/Down LED-Beleuchtung:
Integrierte, aufwärts (indirekt) und/oder abwärts (direkt) gerichtete LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens auf der gesamten Länge.
· Up
· Warmes weißes Licht 120 LEDs/m | +/-2800 K | 550-680 Lumen/m
· Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000 K | 550-680 Lumen/m
· RGB  60 LEDs/m | 550-700 Lumen/m

· Down
· Warmes weißes Licht 120 LEDs/m | +/-2800 K | 550-680 Lumen/m
· Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000 K | 550-680 Lumen/m

Beam heat & Sound
Beam:
· Die Terrassenüberdachung kann mit einem Beam-Modul ausgestattet werden Dies ist ein Aluminiumgehäuse, das mit einem Heizelement (Heat) und Lautsprechern (Sound) versehen werden kann
· Kann an der Innenseite der Rahmenprofile der Span-Seite montiert werden
· Das Modul kann stufenlos um 30 ° drehbar eingestellt werden

Heat:
· Heizelement über Strahlungswärme im Beam-Modul integriert.
· Heizelement mit flacher schwarzer Keramikglasplatte
· Leistung: 2400 W/Hitze, Strom = 12A/Hitze, IP65
· RTS- oder IO-Steuerung (gleicher Handsender wie die Lamellen)
Sound:
· 4 Ohm-Marine-Lautsprecher IP65 , 2 im Beam-Modul integrierte Lautsprecher
· 120W Spitzenleistung , Frequenzgang: 90Hz - 22kHz 
· Abdeckplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium 
· Anschluss an einen Verstärker/Radio über die mitgelieferten Audiokabel oder mit integriertem Verstärker für autonomen Betrieb und Steuerung über Smartphone oder Tablet (inkl. Bluetooth)
· Abmessungen B x H: 180 x 180 mm
	
Regensensor-Kit: 
· Regensensor, Befestigungsbügel, Zubehör
· Bei Regen/Feuchtigkeit schließen sich die Lamellen automatisch
· Wird leicht geneigt montiert und enthält ein kleines Heizelement zum besseren Trocknen des Sensors

Wind, Schnee, Frost:
· Über die App einstellbar. Wetterdaten werden über das Internet abgerufen.


Normen
Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt und getestet: EN 13561
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