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Aero® CANVAS
INTEGRIERTE ÜBERDACHUNG MIT FESTEM DACH
Hersteller
RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgien
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(Abhängig von Ihrer Wahl kann rot markierter Text gestrichen werden)
Beschreibung
Aero® Canvas ist eine horizontale Aluminium Überdachung mit einem Oberdach aus profiliertem Stahlblech und einer ästhetischen Decke aus straff gespanntem Glasfasergewebe, die in eine bestehende Konstruktion integriert wird.
Abmessungen
Span: 	min. 1200 mm - max. 4.500 mm
	koppelbar mit einen Zwischenträger bis max. Span 6000 mm
Pivot:	min. 2615 mm - max. 6055 mm
	
Zu Ihrer Information:
Die Spann-Seite stimmt mit der Breite der Stahlplatten überein.
Die Pivot-Seite ist die Seite, an der die verschiedenen Stahlplatten nebeneinander angeordnet sind.

Ausführung des Systems
Rahmen:
· Stabil umlaufender Rahmen aus extrudierten Aluminiumprofilen
· Verbindung benachbarter Rahmenprofile mit Aluminium-Eckkappe, in der gleichen Ebene wie die Profile, in der Farbe der Tragkonstruktion lackiert.
· Jedes Rahmenprofil ist mit Montagebügeln zur Befestigung der Spanndecke ausgestattet.
· Höhe: 230 mm 
· Neigung: 0°

Obderdach
· Profilierte Aluminium‑Stahlplatte, an der Unterseite mit einer Antikondensschicht versehen, um zu verhindern, dass Kondensationstropfen auf die darunterliegende Spanndecke fallen.
· Das Oberdach wird über die Montagebügel am oberen Rahmen befestigt.











Decke 
· Das feste Dach wird an der Unterseite mit einem horizontalem Glasfasertuch verarbeitet, das straff über Tuchspannprofile gespannt wird.
· Das Tuch wird rundum in einem Tuchspannprofil mit Reißverschlüssen und an den Montagebügeln am oberen Rahmen befestigt.
· Die Tuchspannprofile können näher an den Rahmen herangezogen werden, wodurch das Deckentuch unter Spannung gebracht wird und ein schlichtes Design entsteht.


Wasserablauf:
· Das Oberdach (Stahlplatte) hat eine Neigung von 20 mm. Durch ein perforiertes Profil an der Seite des Oberdachs läuft das Wasser in die Rinne, die in die Profile des oberen Rahmens integriert ist und die gesamte Überdachung umläuft.
· Nach unten: In den Eckstücken oder in der Rinne sind eine oder mehrere Entwässerungsöffnungen von Ø50 mm vorgesehen. Ein Ablauftopf dient als Blattfilter und bildet den Anschluss an ein anzuschließendes Ablaufrohr (Ø50 mm).
· Unsichtbarer Seitenablauf: Ein seitlich ausgerichteter Abflusskanal verläuft von der Innenseite des Rahmens bis zur Außenseite des Rahmens. Darauf befindet sich ein Abflussrohr von Ø 50 mm an das ein Abflussrohr (Ø 50 mm) angeschlossen werden kann.

Zusammenbau:
Alle Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und nach der Montage unsichtbar.

Farbe:
Alle sichtbaren Aluminiumprofile erhalten eine Einbrennlackierung mit einem Strukturlack, RAL-Farbe nach Wahl (60 – 80 Mikrometer).

Stromzufuhr und Verkabelung:
Die Stromkabel werden vollständig unsichtbar in die Überdachung integriert.
















Technische Eigenschaften
Maximale Schneelast:
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Windfest bis zu:
120 km/h 
Wasserabfuhr und Niederschlagsvolumen:
Die Terrassenüberdachung kann eine Niederschlagsmenge abführen, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 120 l/m2.u entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: NBN B 52-011)

Garantie
· 10 Jahre Produktgarantie auf die Struktur bei Registrierung (alle Mängel, die bei normalem Hausgebrauch und regelmäßiger Wartung auftreten können) (Standard 5 Jahre)
· 10 Jahre Garantie auf die Lackierung, Farbe und den Glanz der Aluminiumprofile bei Registrierung (Standard 5 Jahre)
· 5 Jahre Garantie auf Somfy‑ und Renson‑Motoren. 
· 5 Jahre Garantie auf Somfy‑Handsender und Sensoren. 
· 5 Jahre Garantie auf Lineo Luce, Lineo Fix und Protecto
· 2 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten (Heizung, Lautsprecher, Beleuchtung usw.) 
· 2 Jahre Garantie auf den Regensensor









Optionen
Up/Down LED-Beleuchtung:
Integrierte, aufwärts (indirekt) und/oder abwärts (direkt) gerichtete LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens auf der gesamten Länge.
· Up
· Warmes weißes Licht 120 LEDs/m | +/-2800 K | 550-680 Lumen/m
· Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000 K | 550-680 Lumen/m
· RGB  60 LEDs/m | 550-700 Lumen/m

· Down
· Warmes weißes Licht 120 LEDs/m | +/-2800 K | 550-680 Lumen/m
· Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000 K | 550-680 Lumen/m

Normen
Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt und getestet: EN 13561
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