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Aero Skye®
GEÏNTEGREERDE OVERKAPPING MET ROTEERBARE EN INSCHUIFBARE ALUMINIUM LAMELLEN
Fabrikant
[bookmark: _Hlk208585433]RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – België
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(groen gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)
Omschrijving
Aero Skye® is een horizontale overkapping die geïntegreerd wordt in een bestaande constructie en voorzien is van een systeem met aluminium geëxtrudeerde roteerbare en inschuifbare lamellen.
Afmetingen systeem
Span:	Min. 1800 mm
	Max. 4500 mm
Pivot:	Min. 3250 mm
	Max. 6200 mm
Doorloophoogte: 		Afhankelijk van de draagstructuur
Ter info:
De spanzijde stemt overeen met de overspanning van de lamel
De pivotzijde is de zijde waarop de lamel roteert (pivoteert)

Uitvoering systeem
Kader:
· Aluminium geëxtrudeerde profielen, gepoederlakt in een kleur naar keuze
· Verbindingen op eenzelfde zijde worden in 1 vlak uitgewerkt zonder uitstekende afdekkappen, noch zichtbare schroeven
· Hoogte: 	260 mm 
· Hoogte bij verticale lamelstand: 260 mm + 95 mm
· Diepte Spankaderprofiel: 150 mm
· Diepte Pivotkaderprofiel: 330 mm
· Helling: 	0°
Lamellen:
· Aluminium geëxtrudeerde lamellen, gepoederlakt in een kleur naar keuze
· Dubbelwandig voor het opvangen van een grote sneeuwlast
· 135° roteerbaar (elektronisch aangestuurd)
· Helling: 3cm over de volledige lamellengte voor optimale waterafvoer
· Onderzijde: volledig vlak
· Zijkanten voorzien van een L-profiel tegen terugkerend water, gelast en gelakt in de kleur van de lamellen
· Door een drievoudig omgebogen rand volgens lengterichting van de lamel wordt verhinderd dat bij het openen van het dak water dat zich nog op de lamellen bevindt op het onderliggende terras en meubels terecht komt
· Vastzetting in de pivot-zijdes d.m.v. assen uit roestvast staal met geïntegreerde borging voor een stabiele constructie

Motorisatie:
· 4 In-line 24V DC motoren met planetaire transmissie
· Werking:
· Roteren: Worm-wormwiel principe
· Verschuiven: Gesynchroniseerde spindels met loopwagen en ketting systeem
Gelijkmatige en gegarandeerde evenwijdige verschuiving
· Plaatsing: 
· De motoren worden onzichtbaar geïntegreerd in de pivotbalk

Waterafvoer:
· Neerwaartse afvoer: Eén of meerdere afvoeropeningen van Ø50 mm worden voorzien in de hoekstukken of de goot voor de afwatering. Een afvoerpotje doet dienst als bladvanger en vormt de verbinding met een aan te sluiten afvoerleiding (Ø50 mm).
· Onzichtbare zijwaartse afvoer: Een zijwaarts gericht afvoerpotje in de hoekstukken voor de afwatering. Daaraan kan een afvoerleiding (Ø50 mm) worden aangesloten.
Assemblage:
Alle bevestigingen (bv. schroeven) zijn onzichtbaar uitgevoerd in roestvast staal (A2)

Kleur:
Alle zichtbare aluminiumprofielen worden gemoffeld in structuurlak, RAL-kleur naar keuze (60 – 80 micron)

Voeding en bekabeling:
De elektrische kabels worden volledig onzichtbaar in de overkapping geïntegreerd
Technische eigenschappen
Maximum gewicht sneeuwlast:
Voldoet aan de statische berekeningen volgens de DIN-EN voorschriften (Eurocode)
De draagkracht is afhankelijk van de afmetingen en sterkte van de draagconstructie
Bij een maximale span van 4500mm hebben gesloten lamellen een draagkracht van minimaal 520N/m²
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Windbestendig tot:
120 km/u (bij gesloten lamellen)
160 km/u (bij gestapelde lamellen)
Voldoet aan de statische berekeningen volgens de DIN-EN voorschriften (Eurocode)
Maximale windsnelheid bij bedienen van de lamellen:
50 km/u 
Waterafvoer en neerslagdebiet:
De terrasoverkapping kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 150 l/m2.h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (Belgische regenstatistiek: NBN B 52-011)

Garantie
· 10 jaar productgarantie op de structuur mits registratie (alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud) (standaard 5 jaar)
· 10 jaar garantie op de laklaag, kleur en glans van de aluminium profielen mits registratie (standaard 5 jaar)
· 5 jaar garantie op Somfy- en Renson‑motoren. 
· 5 jaar garantie op Somfy‑bedieningen en sensoren. 
· 5 jaar garantie op Lineo Luce, Lineo Fix en Protecto
· 2 jaar garantie op elektrische componenten (verwarming, speakers, verlichting, …)
· 2 jaar garantie op de regensensor
Opties
Up/Down LED verlichting:
Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenzijde van het kader over de volledige lengte voorzien van opwaartse indirecte en/of neerwaartse directe verlichting.
· Up:
· Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m    
· Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m
· RGB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

· Down:
· Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m
· Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m
Beam heat & sound 
Beam:
· De terrasoverkapping kan uitgerust worden met een Beam-module. Dit is een aluminium behuizing die voorzien kan worden van verwarmingselementen (Heat) en luidsprekers (Sound)
· Monteerbaar aan de binnenzijde van de kaderprofielen aan de Span-zijde
· De module is traploos 30° scharnierend instelbaar
Heat:
· Verwarmingselement via stralingswarmte dat geïntegreerd wordt in de Beam-module.
· Verwarmingselement afgewerkt met vlakke zwart keramische glasplaat
· Vermogen: 2400 W/Heat, Stroomsterkte = 12A/Heat, IP65
· RTS of IO bediening (zelfde handzender als de lamellen)


Sound:
· 4 Ohms Marine Speakers IP65, 2 luidsprekers geïntegreerd in de Beam-module
· 120W Piekvermogen , Frequentierespons: 90Hz – 22kHz 
· Afdekplaat in zwart geanodiseerd aluminium 
· Aan te sluiten aan een versterker / radio via de meegeleverde audiokabels of met geïntegreerde versterker voor autonome werking en bediening via smartphone of tablet (incl. bluetooth)
· Afmetingen B x H: 180 x 180 mm
Regensensor kit: 
· Inhoud: Regensensor, bevestigingsbeugel, toebehoren
· Bij regen/vochtigheid sluiten de lamellen automatisch
· Staat onder lichte helling gemonteerd en bevat een klein verwarmingselement voor betere opdroging van de sensor

Wind, Sneeuw, vorst:
· In te stellen via de app. Weersdata wordt opgevraagd via internet.

Normen
Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de norm: EN 13561
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