**Transivent®**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: thermisch onderbroken, zelfregelend rooster voor installatie in rolluikkast
* Ideale oplossing voor renovatie
* Zelfregelende klep (P3): reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
* Niet-geponste, bedienbare binnenklep: 5 posities
* Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect
* Afneembaar binnenprofiel: eenvoudige reiniging
* Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,9 × 30 mm)
* Bediening: manueel, koord, stang of motor (24DC)
* Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in alle mogelijke RAL- kleuren
* Hoogte: 91 mm (inbouwhoogte 48 mm)

prestatieniveau

* **Zelfregelendheidsklasse**: zelfregelend, P3
* **U-waarde**: 3,0 W/m²K
* **Waterwerendheid tot**: 650 Pa in gesloten toestand
* **Waterwerendheid tot**: 150 Pa in open toestand
* **Lekdebiet bij 50 Pa**: <15% (in gesloten toestand)
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geopende toestand: 28 (-1;-2) dB
* In gesloten toestand: 44 (-1;-2) dB

|  |
| --- |
| **EPB-eigenschappen:** |
| Debiet q1 bij 2 Pa | 57,3 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa | 70,5 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,07 m |
| L0 bij 10 Pa | 0,07 m |
| Oppervlakte | 0,05 m²/m |