**EASYFLEX CONDUIT RIGIDE OBLONG**

**G0013126**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le conduit rigide oblong est fabriqué en PVC et a un diamètre extérieur de 135 x 55 mm et un diamètre intérieur équivalent de 90 mm.

La hauteur limitée du conduit aéraulique Easyflex® permet de l’intégrer aisément dans une chape, dans le béton ou dans un faux plafond ou une paroi murale.

Les grandes dimensions du conduit permettent de transporter des débits d’air importants à des faibles vitesses d’air, ce qui résulte en un fonctionnement silencieux du système de ventilation.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en PVC RAL 9002
* Antistatique
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

