**EASYFLEX caisson de distribution coudé 160mm**

**g0013135**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le caisson de distribution fait partie de la gamme Easyflex®. Ce caisson de distribution a un

piquage principal coudé de 160 mm et on peut y raccorder jusqu’à 6 conduits. L’utilisation du caisson de distribution pour les conduits d’amenée et d’extraction d’un système de ventilation D permet une installation rapide. Les conduits Easyflex® peuvent être raccordés directement au caisson de distribution à l’aide d’une bride de fixation en métal Easyflex® (G0013137) en combinaison avec le couplage oblong avec des caoutchoucs (G00013111). La hauteur limitée du caisson de distribution et des conduits Easyflex®, permet de l’intégrer aisément dans une chape, dans le béton ou dans un faux plafond ou une paroi murale. La section importante du caisson de distribution et des conduits permet de transporter des débits d’air importants à des faibles vitesses de l’air, ce qui permet un fonctionnement silencieux du système de ventilation.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en HDPE RAL 9002
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Faible résistance à l’air

PERTE DE CHARGE

