**EASYFLEX PIèCE EN Y**

**140 x 60 mm > 140 x 60 mm**

**G0013120**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

La pièce en Y permet de passer de 1 conduit plat à 2 conduits plats. De cette manière on peut relier 2 pièces avec 1 seul conduit principal.

Par exemple : l’extraction de 2 chambres peut se faire sur un seul module de réglage. Pour ceci il faut installer des grilles réglables afin de pouvoir régler les débits.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en PVC RAL 9002
* Antistatique et antibactérien
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

