**EASYFLEX COURBE HORIZONTALE 90°**

**G0013113**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Il est préférable de ne pas réaliser de courbes accentuées avec le conduit flexible. On peut utiliser pour cela les courbes rigides comme la courbe horizontale à 90°. La courbe peut être ancrée au sol grâce aux anneaux de montage intégrés.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène RAL 9002
* Antistatique et antibactérien
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

