**EASYFLEX raccord double ø 125 mm**

**g0013118**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Les grilles d’extraction design de RENSON® peuvent être raccordées directement aux pièces de raccord du système de conduits Easyflex®. Le raccord double est utilisé pour des pièces où un débit élevé d’extraction est exigé.

Les grilles d’extraction peuvent être couplées directement au raccord pour grille d’extraction si elles sont intégrées dans une paroi en gyproc. Si la grille d’extraction se trouve dans une voûte, on place une pièce intermédiaire qui peut être découpée sur mesure.

Le raccord double peut aussi servir de pièce intermédiaire entre les conduits oblongs et

les conduits verticaux ronds.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène RAL 9002
* Antistatique et antibactérien
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

