**EASYFLEX couplage oblong avec des caoutchoucs**

**G0013111**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le système unique de couplage permet une étanchéité à l’air quasiment parfaite. La pièce de raccord est pourvue de 2 doubles joints en caoutchouc. Grâce à ces joints, le système de conduits Easyflex® répond à la classe d’étanchéité à l’air D, ce qui signifie que le système a 3 fois moins de fuites que la classe C.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène
* Joint en caoutchouc : TPE (Elastomère ThermoPlastique)
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse

APPLICATIONS

Le couplage oblong peut être utilisé pour le raccordement de :

* La gaine flexible Easyflex® (G0013110)
* Le conduit rigide oblong Easyflex® (G0013126)
* Le couplage de toutes les pièces de raccordement Easyflex®

Le raccord peut être renforcé avec :

* La fermeture pour raccord (G0013112)
* La bride de fixation en métal (G0013137)