**EASYFLEX tube isolant**

**66031400**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le tube isolant pour Easyflex peut être utilisé pour l’isolation des conduits oblongs et est

donc idéal pour les locaux non isolés.

La capacité limitée de conduction thermique de la mousse veille à la bonne température en surface et évite la formation de condensation. La très bonne résistance à la diffusion de vapeur d’eau garantit cette propriété pendant toute la durée de vie de l’installation, ce qui permet un minimum de perte énergétique et un rendement supérieur.

De plus le tube isolant possède des propriétés acoustiques.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en mousse d’élastomère
* Conductivité thermique: 0,034 W/mK à 0°C (EN ISO 8497)
* Conditions de température: -30 à 100°C (EN 14707)

APPLICATIONS

Les conduits Easyflex qui peuvent être isolés à l’aide du tube isolant sont :

* Le conduit flexible Easyflex® (G0013110)
* Le conduit rigide plat Easyflex® (G0013126)