**EASYFLEX raccord mixte plat-rond**

**140 x 60 mm > Ø 80 mm**

**g0013123**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

On peut passer d’un conduit oblong à un conduit rond au moyen d’un raccord mixte plat- rond. Un raccord mixte plat-rond de Ø 80 mm est utilisé pour des pièces avec un débit d’extraction ≤ 50 m3/h et Ø 125 mm pour des pièces avec un débit d’extraction ≥ 50 m3/h.

Les grilles d’extraction peuvent être couplées directement sur le raccord mixte plat-rond si celui-ci est encastré dans une paroi en plaque de plâtre.

Les raccords mixtes peuvent aussi servir de pièce intermédiaire entre les conduits oblongs et les conduits verticaux ronds.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène RAL 9002
* Antistatique et antibactérien
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

