**EASYFLEX RACCORD FLEXIBLE**

**G0013139**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le raccord flexible Easyflex® peut être utilisé pour relier des conduits rigides oblongs (G0013126) et des conduits flexibles (G0013110).Le raccord est constitué d’un conduit aéraulique flexible de 350 mm équipé aux deux extrémités d’un manchon de raccordement avec caoutchouc. Il peut être utilisé pour des courbes horizontales et verticales de maximum 90°, mais également pour d’autres situations difficiles (ex. courbe en S). Le raccord flexible a un diamètre extérieur de 140 x 64 mm et un diamètre intérieur équivalent de 90 mm.

Les grandes dimensions du conduit permettent de transporter des débits d’air importants à des faibles vitesses d’air, ce qui résulte en un fonctionnement silencieux du système de ventilation.

La hauteur limitée du raccord Easyflex® permet de l’intégrer aisément dans un faux plafond ou une paroi murale. Il peut aussi être coulé dans la chape ou le béton moyennant l’installation de renforcement/d’armature. La paroi intérieure lissée a des caractéristiques antistatiques pour éviter l’accumulation de poussière et la prolifération des bactéries.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Paroi simple
* Paroi extérieure plissée
* Fabriqué en polyéthylène
* HDPE RAL 9002
* Caractéristiques antistatiques
* Classe d’étanchéité à l’air D (moyennant utilisation de bande collante)
* Paroi intérieure lissée

PERTE DE CHARGE

