**EASYFLEX CONDUIT FLEXIBLE**

**G0013110**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Easyflex® est un conduit flexible en polyéthylène avec un diamètre extérieur de 140 x 64 mm et un diamètre intérieur équivalent de 90 mm. La paroi intérieure lisse du conduit à double paroi est traitée avec des additifs antibactériens et antistatiques pour éviter l’accumulation de poussière et la prolifération des bactéries. La hauteur limitée du conduit aéraulique Easyflex® permet de l’intégrer aisément dans une chape, dans le béton ou dans un faux plafond ou une paroi murale.

Les grandes dimensions du conduit permettent de transporter des débits d’air importants à des faibles vitesses d’air, ce qui résulte en un fonctionnement silencieux du système de ventilation.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Paroi double
* Paroi extérieure plissée
* Paroi intérieure lisse
* Fabriqué en polyéthylène
* Paroi extérieure : HDPE RAL 9002
* Paroi intérieure : LDPE
* Antibactérien et antistatique
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

