**EASYFLEX CONDUIT VERTICAL ROND ø 125 mm**

**G0013110**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Les conduits ronds sont utilisés la plupart du temps pour couvrir la distance verticale jusqu’au système de ventilation. Un diamètre de 125 mm est conseillé pour des pièces avec un débit > 50 m3/h.

Le conduit vertical rond Ø 125 mm est caractérisé par une perte de charge très faible. Des hauts débits peuvent être réalisés à des très faibles vitesses de l’air.

La pièce intermédiaire (G0013132) a une longueur de 25 cm.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en PVC RAL 9002
* Antistatique
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

