**EASYFLEX conduit vertical rond ø 80 mm**

**g0013131**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Les conduits ronds sont utilisés la plupart du temps pour couvrir la distance verticale jusqu’au système de ventilation. Un diamètre de 80 mm est conseillé pour des pièces avec un débit < 50 m3/h.

La pièce intermédiaire (G0013133) a une longueur de 25 cm.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en PVC RAL 9002
* Antistatique
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

