**EASYFLEX couplage avec des caoutchoucs ø 80 mm**

**G0013121**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le système unique de couplage permet une étanchéité à l’air quasiment parfaite. La pièce de raccordement est pourvue de 2 doubles joints en caoutchoucs intégrés.

Grâce à ces joints, le système de conduits Easyflex® répond à la classe d’étanchéité à l’air D, ce qui signifie que le système a 3 fois moins de fuites que la classe C.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène
* Joint en caoutchouc : TPE (Elastomère ThermoPlastique)
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse

APPLICATIONS

Le couplage avec caoutchoucs Ø 80 mm peut être utilisé pour le raccordement de :

* La gaine ronde Ø 80 mm (G0013131)
* La pièce intermédiaire Ø 80 mm (G0013133)
* Tous les accessoires Ø 80 mm

Le raccordement peut être renforcé avec le ruban adhésif en PVC (66014115).