**EASYFLEX CROISEMENT PIVOT**

**G0013145**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Le croisement pivot fait partie de la gamme Easyflex. Il permet de croiser des conduits

d’une hauteur de 65 mm.

Son caractère pivotant permet de déterminer soi-même l’angle par lequel les conduits se

croisent. De cette manière il n’est plus nécessaire d’ajouter des longueurs supplémentaires

et des courbes pour arriver à un angle à 90°. Le croisement pivot permet de réaliser

des angles de 45° à 135°.

Ce croisement permet aussi de surmonter des obstacles jusqu’à 3 cm de hauteur. Il est

cependant conseillé de soutenir à l’aide de mousse ‘pur’.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en HDPE RAL 9002
* Antistatique
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

