**EASYFLEX raccord pour grille d’extraction ø 125 mm**

**g0013117**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Les grilles d’extraction design RENSON® peuvent être raccordées directement aux raccords du système de conduits Easyflex®. Les raccords pour grilles d’extraction existent en 2 diamètres : Ø 80 mm pour des pièces avec un débit d’extraction ≤ 50 m3/h et Ø 125 mm pour des pièces avec un débit d’extraction ≥ 50 m3/h.

Les grilles d’extraction peuvent être raccordées directement à ces raccords si ceux-ci sont intégrés dans une paroi en plaque de plâtre. Si la grille d’extraction est placée dans une voûte, il faut placer une pièce intermédiaire (G0013132) à découper sur mesure.

Les raccords pour grille d’extraction peuvent aussi être utilisés comme pièce intermédiaire entre les conduits oblongs et les conduits verticaux ronds.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène RAL 9002
* Antistatique et antibactérien
* Classe d’étanchéité à l’air D
* Paroi intérieure lisse
* Faible résistance à l’air
* Facile à nettoyer

PERTE DE CHARGE

