;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
480 - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_480;480;Wall louvre;renson_480 - high-airflow;high-airflow;rectangular;1;0;82;50;86,5;0;5;0,00;0,00;300;300;0;4000;4000;see price list;0;Z;L.060HF;60;-;0,9;0,76;5,03;4,96;0,446;0,449;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;81;60;0;14;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;480
480-zf - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_480;480-ZF;Wall louvre;renson_480-zf - high-airflow;high-airflow;rectangular;1;0;88,5;0;88,5;0;0;0,00;0,00;300;300;0;4000;4000;see price list;0;Z;L.060HF;60;-;0,9;0,76;5,03;4,96;0,446;0,449;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;1;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;82,5;60;0;15,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;480-ZF
480 - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_480;480;Wall louvre;renson_480 - high-airflow;high-airflow;rectangular;0;1;82;50;86,5;0;5;0,00;0,00;300;300;0;4000;4000;see price list;0;Z;L.060HF;60;-;0,9;0,76;5,03;4,96;0,446;0,449;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;81;60;0;14;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;480
480-zf - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_480;480-ZF;Wall louvre;renson_480-zf - high-airflow;high-airflow;rectangular;0;1;88,5;0;88,5;0;0;0,00;0,00;300;300;0;4000;4000;see price list;0;Z;L.060HF;60;-;0,9;0,76;5,03;4,96;0,446;0,449;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;1;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;82,5;60;0;15,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;480-ZF
