**Transivent®**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

* Type: Aérateur auto-réglable à rupture de pont thermique pour montage dans le caisson d’un volet roulant
* Idéal pour la rénovation
* Clapet autoréglable: réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur
* Clapet intérieur non perforé, réglable en 5 positions
* Clapet intérieur réglable en aluminium qui dirige le flux d’air vers le haut: effet coanda
* Profil intérieur amovible: entretien facile
* Pare-insectes: profil intérieur perforé (2,9 × 30 mm)
* Commande: manuelle, par cordelette, tringle ou motorisée (24DC)
* Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis
* Hauteur: 91 mm (hauteur d’encastrement : 48 mm)

caracteristiques techniques

* **Auto-réglable**: oui
* **Valeur U**: 3,0 W/m²K
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 650 Pa en position fermée
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 150 Pa en position ouverte
* **Débit de fuite sous 50 Pa**: <15 % (en position fermée)
* **Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):**
* En position ouverte: 28 (-1;-2) dB
* En position fermée: 44 (-1;-2) dB
* **Débit Q sous 20 Pa**: 71,6 m³/h/m