**Sonovent® Small**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: thermisch onderbroken, geluidsdempend, zelfregelend rooster voor installatie op glas/traverse
* Superieure geluidsdemping: tot 48 dB
* Flexibel design: beschikbaar met 4 verschillende luchtspleten (elk met hun eigen debiet) en flexibele positie van de thermische brug
* Zelfregelende klep (P3): reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
* Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (3 × 22 mm)
* Montage op traverse, of op het glas (glasdiktes 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 mm of meer op aanvraag) mits de toevoeging van L-profielen aan boven- en onderzijde
* Bediening: manueel, koord, stang of motor (24DC), traploos verstelbaar
* Afneembaar binnenprofiel: eenvoudige reiniging
* Afwerking: gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor
* Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen
* Glasaftrek: 130 mm (met flens 20 mm) / 135 mm (met flens 25 mm)

prestatieniveau

* **Zelfregelendheidsklasse**: zelfregelend P3
* **U-waarde**: 2,8 W/m²K
* **Waterwerendheid tot**: 1200 Pa in gesloten toestand
* **Waterwerendheid tot**: 50 Pa in open toestand
* **Lekdebiet bij 50 Pa**: <15% (in gesloten toestand)
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geopende toestand:
	+ - Doorlaatopening 10 mm 41 (-1;-2) dB
		- Doorlaatopening 15 mm 36 (0;-1) dB
		- Doorlaatopening 20 mm 35 (0;-1) dB
		- Doorlaatopening 25 mm 34 (0;-2) dB
* In gesloten toestand: n.g.

|  |
| --- |
| **EPB-eigenschappen:** |
| Debiet q1 bij 2 Pa* doorlaatopening 10 mm
* doorlaatopening 15 mm
* doorlaatopening 20 mm
* doorlaatopening 25 mm
 | 74,2 m³/h/m122,0 m³/h/m132,1 m³/h/m140,4 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa* doorlaatopening 10 mm
* doorlaatopening 15 mm
* doorlaatopening 20 mm
* doorlaatopening 25 mm
 | 68,6 m³/h/m109,4 m³/h/m106,0 m³/h/m107,6 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,03 m |
| L0 bij 10 Pa | 0,03 m |
| Oppervlakte | 0,105 m²/m |