;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_WK class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
311/1 - floor grille - rectangular_renson_311;311;floor grille;renson_311 - convector grille;floor grille;rectangular;25;0;25;0;0;0;0;100;100;0;1215;3500;see price list;0;I;floor grille;16,5;-;0,76;0,76;0;0;0;0;0;-;-;-;-;-;-;standard;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;32;4;0,5;7;0;0;GEO_flange - 311_1_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;311/1
311/2 - floor grille - rectangular_renson_311;311;floor grille;renson_311 - convector grille;floor grille;rectangular;23;14;25;0;2;0;0;100;100;0;1215;3500;see price list;0;I;floor grille;16,5;-;0,76;0,76;0;0;0;0;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;31;4;0,5;6;0;0;GEO_flange - 311_2_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;311/2
311/3 - floor grille - rectangular_renson_311;311;floor grille;renson_311 - convector grille;floor grille;rectangular;20;0;20;0;0;0;0;85;85;0;1200;1300;see price list;0;I;floor grille;16,5;-;0,76;0,76;0;0;0;0;0;-;-;-;-;-;-;-;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;23;4;0;0;0;0;GEO_flange - 311_3_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;311/3
