**EASYFLEX INSPECTIELUIK**

**76050405**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Elke verdeelbox kan omgebouwd worden tot verdeelbox met inspectieluik. De schroeven zijn inbegrepen en zorgen ervoor dat het snel gemonteerd kan worden (openen en sluiten). Het inspectieluik kan zowel boven als onderaan de verdeelbox ingebouwd worden en is hierdoor bruikbaar voor chape, beton en valse muren/plafonds. Het inspectieluik van hoge kwaliteit, zorgt voor een blijvende toegang tot het Easyflex® luchtkanaalsysteem voor het reinigen en/of inspecteren van alle onderdelen. Op het label kunnen de inspectiedatum, de verantwoordelijke en eventuele opmerkingen vermeld worden. Hierdoor kan het onderhoud steeds nauwkeurig opgevolgd worden. De afdichtingsmousse zorgt voor de perfecte afdichting van het netwerk van kanalen, waardoor de luchtflow wordt geoptimaliseerd.

productkenmerken

* Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
* Afdichtingsmousse

toepassingen

* Het inspectieluik kan ingebouwd worden in:
* Verdeelbox recht 160 mm (G0013140)
* Verdeelbox haaks 160 mm (G0013135)
* Verdeelbox 8 aansluitingen (G0013136)