**eASYFLEX koppelstuk ø80MM**

**g0013121**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Het unieke koppelingssysteem zorgt voor een quasi perfecte luchtdichtheid. Het koppelstuk is voorzien van 2 geïntegreerde dubbele rubberdichtingen. Dankzij deze dichtingen valt het Easyflex® leidingssysteem onder luchtdichtheidsklasse D, wat betekent dat het systeem 3 keer minder lekverliezen heeft dan klasse C.

productkenmerken

* Vervaardigd uit Polypropyleen
* Rubberdichting: tpe (thermoplastisch elastomeer)
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

toepassingen

* Het rond koppelstuk Ø 80 mm kan gebruikt worden voor de koppeling van:
* Stijgleiding Ø 80 mm (G0013131)
* Betondoorvoer Ø 80 mm (G0013133)
* Alle accessoires Ø 80 mm
* De koppeling kan verstevigd worden met pvc-tape (66014115).