**easyflex koppelstuk plat ovaal**

**g0013111**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Het unieke koppelingssysteem zorgt voor een quasi perfecte luchtdichtheid. Het koppelstuk is voorzien van 2 geïntegreerde dubbele rubberdichtingen.

Dankzij deze dichtingen valt het Easyflex® leidingsysteem onder luchtdichtheidsklasse D, wat betekent dat het systeem 3 keer minder lekverliezen heeft dan klasse C.

productkenmerken

* Vervaardigd uit Polypropyleen
* Rubberdichting: tpe (thermoplastisch elastomeer)
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

TOEPASSINGEN

* Het plat ovaal koppelstuk kan gebruikt worden voor de koppeling van:
* Het flexibele Easyflex® kanaal (G0013110)
* Het vast plat Easyflex® kanaal (G0013126)
* Koppeling van alle Easyflex® hulpstukken
* De koppeling kan verstevigd worden met:
* Snelkoppeling (G0013112)
* Metalen overzetbeugel (G0013137)