**eASYFLEX KRUIsstuk pivot**

**G0013145**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Het Easyflex kruisstuk pivot maakt het mogelijk om leidingen te laten kruisen met een hoogte van 65 mm. De pivoterende eigenschap zorgt ervoor dat de hoek waarin de leidingen elkaar kruisen zelf

te bepalen is. Op deze manier hoeven geen extra afstanden en bochten gemaakt te worden om aan de hoek van 90° te voldoen. Met het kruisstuk pivot is het mogelijk om hoeken van 45° tot 135° te overbruggen. Ook het overbruggen van obstakels tot 3 cm hoogte wordt met dit stuk mogelijk gemaakt.

productkenmerken

* Vervaardigd uit HDPE RAL 9002
* Antistatisch
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

– Lage luchtweerstand

– Makkelijk reinigbaar

DRUKVAL

