**eASYFLEX RECHT VERLOOPSTUK**

**140 x 60 mm > Ø 125 mm**

**g0013124**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Er kan van plat ovaal naar rond overgegaan worden met behulp van een recht verloopstuk. Een recht verloopstuk Ø 80 mm wordt gebruikt voor ruimtes met een extractiedebiet ≤50m3 /h en Ø 125 mm voor ruimtes met een extractiedebiet ≥50m3 /h. De extractieroosters kunnen rechtstreeks gekoppeld worden op het recht verloopstuk indien deze ingebouwd wordt in een gyprocwand.

De verloopstukken kunnen ook als overgangstuk tussen de plat ovalen kanalen en de ronde stijgleidingen.

productkenmerken

* Vervaardigd uit polypropyleen RAL 9002
* Antistatisch en antibacterieel
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

– Lage luchtweerstand

– Makkelijk reinigbaar

DRUKVAL

