**eASYFLEX STIJGLEIDING ø125MM**

**g0013130**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Ronde stijgleidingen worden meest gebruikt om de verticale afstand tot het ventilatiesysteem te overbruggen. Een diameter 125 mm wordt aangeraden voor ruimtes met een debiet > 50 m3/h.

De stijgleiding Ø 125 mm wordt gekenmerkt door een heel lage drukval. Hoge debieten kunnen dus gerealiseerd worden aan lage luchtsnelheden. De betondoorvoer (G0013132) is 25 cm lang.

productkenmerken

* Vervaardigd uit PVC RAL 9002
* Antistatisch
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

– Lage luchtweerstand

– Makkelijk reinigbaar

DRUKVAL

