**eASYFLEX RECHT DUBBEL VERLOOPSTUK**

**140 x 60 mm > Ø 125 mm**

**g0013141**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Er kan van 2 plat ovale kanalen naar rond overgegaan worden met behulp van een recht verloopstuk Ø 125 mm voor ruimtes met een extractiedebiet > 50 m3 /h.

De extractieroosters kunnen rechtstreeks gekoppeld worden op het recht verloopstuk indien deze ingebouwd wordt in een gyprocwand.

De verloopstukken kunnen ook als overgangsstuk tussen de plat ovalen kanalen en de ronde stijgleidingen.

productkenmerken

* Vervaardigd uit HDPE RAL 9002
* Antistatisch en antibacterieel
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

– Lage luchtweerstand

– Makkelijk reinigbaar

DRUKVAL

