**EASYFLEX Y-STUK**

**2x140x60mm > 140x60mm**

**g0013120**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Er kan van 1 plat ovaal kanaal naar 2 platte ovalen kanalen gegaan worden. Op deze manier kunnen 2 ruimtes bereikt worden met 1 hoofdkanaal. Zo kan bijvoorbeeld in 2 kamers extractie gebeuren op 1 klep. Hiervoor moeten wel regelbare roosterbasissen ingezet worden om de debieten af te regelen.

productkenmerken

* Vervaardigd uit PVC RAL 9002
* Antistatisch en antibacterieel
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

– Lage luchtweerstand

– Makkelijk reinigbaar

DRUKVAL

