**eASYFLEX isolatieslang**

**66031400**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

De Easyflex isolatieslang kan gebruikt worden voor de isolatie van de plat ovale kanalen en is dus ideaal voor niet-geïsoleerde ruimtes. Het geringe warmtegeleidingsvermogen van het schuim zorgt voor de juiste oppervlaktetemperatuur en voorkomt zo de vorming van condenswater. De zeer goede bestendigheid tegen waterdampdiffusie garandeert deze eigenschap gedurende de hele levensduur van de installatie, wat resulteert in een minimaal energieverlies en een hoger rendement.

Bovendien is de isolatieslang ook akoestisch dempend.

productkenmerken

* Vervaardigd uit elastomeerschuim
* Geluiddempend (EN ISO 8497)

toepassingen

* De Easyflex kanalen die geïsoleerd kunnen worden met de isolatieslang zijn:
* Het flexibele Easyflex® kanaal (G0013110)
* Het vast plat Easyflex® kanaal (G0013126)