**eASYFLEX ventielaansluiting ø125MM**

**g0013117**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

De RENSON® design extractieroosters kunnen naadloos gekoppeld worden op de ventielaansluitingen van het Easyflex® luchtkanaalsyteem. De ventielaansluitingen bestaan in 2 diameters: Ø 80 mm voor ruimtes met een extractiedebiet ≤ 50 m3 /h en Ø 125 mm voor ruimtes met een extractiedebiet ≥ 50 m3 /h.

De extractieroosters kunnen rechtstreeks gekoppeld worden op de ventieldoorvoer indien deze ingebouwd wordt in een gyprocwand. Als het extractierooster in een gewelf geplaatst wordt, wordt een op lengte verzaagbare betondoovoer (G0013132) geplaatst.

De ventielaansluitingen kunnen ook als overgangstuk tussen de plat ovalen kanalen en de ronde stijgleidingen gebruikt worden.

productkenmerken

* Vervaardigd uit polypropyleen RAL 9002
* Antistatisch en antibacterieel
* Luchtdichtheidsklasse D
* Gladde binnenwand

– Lage luchtweerstand

– Makkelijk reinigbaar

DRUKVAL

