;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_WK class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
421 - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_421;421;Wall louvre;renson_421 - heavy-duty series;heavy-duty;rectangular;1;0;46;40;50;0;4;0,00;0,00;150;150;0;4000;4000;0;see price list;Z;L.050.00;50;-;0,7;0,49;13,42;9,35;0,273;0,327;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;79;39;0;11;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;421
421wk2 - burglarproof louvre - rectangular - supply air flow_renson_421;421WK2;burglarproof louvre;renson_421WK2 - class WK2 (RC2);class WK2 (RC2);rectangular;1;0;46;40;50;0;4;0,00;0,00;250;250;0;4000;4000;0;Certified grid area between [0.44 to 1.225] m?;Z;burglarproof;50;-;0,7;0,43;13,82;12,85;0,269;0,279;0;-;-;-;2;-;-;yes with grille surface [0,44 - .73] m?;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;79;39;0;11;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre - wk2_renson : standard;421WK2
421 - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_421;421;Wall louvre;renson_421 - heavy-duty series;heavy-duty;rectangular;0;1;46;40;50;0;4;0,00;0,00;150;150;0;4000;4000;0;see price list;Z;L.050.00;50;-;0,7;0,49;13,42;9,35;0,273;0,327;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;79;39;0;11;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;421
421wk2 - burglarproof louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_421;421WK2;burglarproof louvre;renson_421WK2 - class WK2 (RC2);class WK2 (RC2);rectangular;0;1;46;40;50;0;4;0,00;0,00;250;250;0;4000;4000;0;Certified grid area between [0.44 to 1.225] m?;Z;burglarproof;50;-;0,7;0,43;13,82;12,85;0,269;0,279;0;-;-;-;2;-;-;yes with grille surface [0,44 - .73] m?;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;79;39;0;11;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre - wk2_renson : standard;421WK2