;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_AK_1_YesNo##OTHER##;ZZZ_AK_2_YesNo##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_rotation_Angle##ANGLE##DEGREES;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Backframe_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
468sa - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_468;468SA;Wall louvre;renson_468sa - sand trap louvre;sand trap louvre;rectangular;1;0;60;25;64,5;0;5;0;0;185;185;0;2012;1200;see price list;0;U;vertical U louvre;85;-;0.29;0.29;115,62;115,62;0,093;0,093;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;0;0;0;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;0;19,5;30;1,5;90;7;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;RSen_57_AIR_FB_backframe - SH_renson : backframe_renson;468SA
468sa-zf - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_468;468SA-ZF;Wall louvre;renson_468sa-zf - sand trap louvre;sand trap louvre;rectangular;1;0;64,5;0;64,5;0;0;0;0;185;185;0;2012;1200;see price list;0;U;vertical U louvre;85;-;0.29;0.29;115,62;115,62;0,093;0,093;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;1;0;0;0;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;0;19,5;30;1,5;90;7;19;71,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;RSen_57_AIR_FB_backframe - SH_renson : backframe_renson;468SA-ZF
468sa - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_468;468SA;Wall louvre;renson_468sa - sand trap louvre;sand trap louvre;rectangular;0;1;60;25;64,5;0;5;0;0;185;185;0;2012;1200;see price list;0;U;vertical U louvre;85;-;0.29;0.29;115,62;115,62;0,093;0,093;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;0;0;0;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;0;19,5;30;1,5;90;7;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;RSen_57_AIR_FB_backframe - SH_renson : backframe_renson;468SA
468sa-zf - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_468;468SA-ZF;Wall louvre;renson_468sa-zf - sand trap louvre;sand trap louvre;rectangular;0;1;64,5;0;64,5;0;0;0;0;185;185;0;2012;1200;see price list;0;U;vertical U louvre;85;-;0.29;0.29;115,62;115,62;0,093;0,093;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;1;0;0;0;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;0;19,5;30;1,5;90;7;19;71,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;RSen_57_AIR_FB_backframe - SH_renson : backframe_renson;468SA-ZF
468ak/1 - wall louvre - door grille - rectangular - supply air flow_renson_468;468AK/1;wall louvre - door grille;renson_468ak/1 - acoustic wall-door grille;acoustic wall-door grille;rectangular;1;0;48;30;60;0;12; 48;0;200;180;0;800;775;see price list;0;U;acoustic;85;-;0.29;0.29;164,37;164,37;0,078;0,078;1;IP2XD;-;"25-30 (-1; -2)";-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5 + acoustic material;1;0;60.5;30;1;0;5,5;37,5;92;GEO_flange - ak1_renson : standard;GEO_louvre - ak_renson : standard;GEO_backframe - ak_renson : standard;468AK/1
468ak/2 - door grille - rectangular - supply air flow_renson_468;468AK/2;door grille;renson_468ak/2 - acoustic door grille with backframe;acoustic door grille with backframe;rectangular;1;0;48;30;60;0;12;37,5; 92;200;193;0;800;788;see price list;0;U;acoustic;85;-;0.29;0.29;164,37;164,37;0,078;0,078;1;IP2XD;-;"25-30 (-1; -2)";-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;aluminiumAlMgSi0.5 + acoustic material;0;1;66.5;30;1;0;11,5;37,5;92;GEO_flange - ak2_renson : standard;GEO_louvre - ak_renson : standard;GEO_backframe - ak_renson : standard;468AK/2
468ak/1 - wall louvre - door grille - rectangular - exhaust air flow_renson_468;468AK/1;wall louvre - door grille;renson_468ak/1 - acoustic wall-door grille;acoustic wall-door grille;rectangular;0;1;48;30;60;0;12; 48;0;200;180;0;800;775;see price list;0;U;acoustic;85;-;0.29;0.29;164,37;164,37;0,078;0,078;1;IP2XD;-;"25-30 (-1; -2)";-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5 + acoustic material;1;0;60.5;30;1;0;5,5;37,5;92;GEO_flange - ak1_renson : standard;GEO_louvre - ak_renson : standard;GEO_backframe - ak_renson : standard;468AK/1
468ak/2 - door grille - rectangular - exhaust air flow_renson_468;468AK/2;door grille;renson_468ak/2 - acoustic door grille with backframe;acoustic door grille with backframe;rectangular;0;1;48;30;60;0;12;37,5; 92;200;193;0;800;788;see price list;0;U;acoustic;85;-;0.29;0.29;164,37;164,37;0,078;0,078;1;IP2XD;-;"25-30 (-1; -2)";-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;aluminiumAlMgSi0.5 + acoustic material;0;1;66.5;30;1;0;11,5;37,5;92;GEO_flange - ak2_renson : standard;GEO_louvre - ak_renson : standard;GEO_backframe - ak_renson : standard;468AK/2
