;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_V Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Backframe_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
461 - door grille - 30-54 mm - rectangular - supply air flow_renson_461;461;door grille;renson_461 - door grille;door grille;rectangular;1;0;33;15;38;0;5;30;54;200;76;0;800;1200;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,80;33,80;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5;30;0;12;10;30;54;GEO_backframe_renson : standard;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;461
461 - door grille - 55-80 mm - rectangular - supply air flow_renson_461;461;door grille;renson_461 - door grille;door grille;rectangular;1;0;33;15;38;0;5;30;54;200;76;0;800;1200;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,80;33,80;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5;30;0;12;10;55;80;GEO_backframe - wide_renson : standard;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;461
461 - door grille - 30-54 mm - rectangular - exhaust air flow_renson_461;461;door grille;renson_461 - door grille;door grille;rectangular;0;1;33;15;38;0;5;30;54;200;76;0;800;1200;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,80;33,80;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5;30;0;12;10;30;54;GEO_backframe_renson : standard;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;461
461 - door grille - 55-80 mm - rectangular - exhaust air flow_renson_461;461;door grille;renson_461 - door grille;door grille;rectangular;0;1;33;15;38;0;5;30;54;200;76;0;800;1200;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,80;33,80;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5;30;0;12;10;55;80;GEO_backframe - wide_renson : standard;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;461
461ak - acoustic door grille - 37-43 mm - rectangular - supply air flow_renson_461;461AK;door grille;renson_461ak - acoustic door grille;acoustic door grille;rectangular;1;0;37;5;44;0;7;37;43;425; 48;0;425; 48;425 x 48;0;-;door blade;0;-;27;27;6,13;6,13;0,400;0,400;0;-;-;"32 (0;-2)";-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5 + akoestisch materiaal;0;0;0;0;37;43;GEO_backframe - ak_renson : standard;GEO_flange - ak_renson : standard;GEO_louvre - none_renson : standard;461AK
461ak - acoustic door grille - 37-43 mm - rectangular - exhaust air flow_renson_461;461AK;door grille;renson_461ak - acoustic door grille;acoustic door grille;rectangular;0;1;37;5;44;0;7;37;43;425; 48;0;425; 48;425 x 48;0;-;door blade;0;-;27;27;6,13;6,13;0,400;0,400;0;-;-;"32 (0;-2)";-;-;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5 + akoestisch materiaal;0;0;0;0;37;43;GEO_backframe - ak_renson : standard;GEO_flange - ak_renson : standard;GEO_louvre - none_renson : standard;461AK
