;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_V Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
464/1 - fire resistant louvre - rectangular - supply air flow_renson_464;464 incendo;fire-resistant louvre;renson_464 incendo - aesthetically - fire resistant;aesthetically - fire resistant;rectangular;1;0;48,5;13,5;56,5;0;8;0;0;100;100;0;800;400;800 x 400;0;V;fire-resistant louvre;20;-;0,61;0,51;10,27;10,27;0,31;0,31;1;IP2XD;-;-;-;60 minutes/ EW 90 (ve) (i/o);-;no;0;0;0;0;0;0;0;polystyrene + Palusol;28,5;22;3;8,5;40;42,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;464/1
464/2 - fire resistant louvre - rectangular - supply air flow_renson_464;465 incendo;fire-resistant louvre;renson_465 incendo - aesthetically - fire resistant;aesthetically - fire resistant;rectangular;1;0;50,5;13,5;58,6;0;8;0;0;100;100;0;800;400;800 x 400;0;V;fire-resistant louvre;20;-;0,61;0,51;10,27;10,27;0,31;0,31;1;IP2XD;-;-;-;60 minutes/ EW 90 (ve) (i/o);-;no;0;0;0;0;0;1;1;polystyrene + Palusol;28,5;22;3;8,5;40;42,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;464/2
464/1 - fire resistant louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_464;466 incendo;fire-resistant louvre;renson_466 incendo - aesthetically - fire resistant;aesthetically - fire resistant;rectangular;0;1;48,5;13,5;56,5;0;8;0;0;100;100;0;800;400;800 x 400;0;V;fire-resistant louvre;20;-;0,61;0,51;10,27;10,27;0,31;0,31;1;IP2XD;-;-;-;60 minutes/ EW 90 (ve) (i/o);-;no;0;0;0;0;0;0;0;polystyrene + Palusol;28,5;22;3;8,5;40;42,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;464/1
464/2 - fire resistant louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_464;467 incendo;fire-resistant louvre;renson_467 incendo - aesthetically - fire resistant;aesthetically - fire resistant;rectangular;0;1;50,5;13,5;58,6;0;8;0;0;100;100;0;800;400;800 x 400;0;V;fire-resistant louvre;20;-;0,61;0,51;10,27;10,27;0,31;0,31;1;IP2XD;-;-;-;60 minutes/ EW 90 (ve) (i/o);-;no;0;0;0;0;0;1;1;polystyrene + Palusol;28,5;22;3;8,5;40;42,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;464/2
