468AK/2: Deurrooster, geluiddempend

PRODUCT

• Rooster vervaardigd uit aluminium profielen Al Mg Si 0,5

• Lamellen met geluidabsorberend materiaal

• Labyrintopbouw van de lamellen

• Afwerking: geanodiseerd 20μm of gepoederlakt RAL 60-70μm

TECHNISCHE KENMERKEN

• Rooster geschikt voor deuren met een dikte van 37 tem 43 mm

• Hoogte in stappen van 85 mm

• Minimale maten: 108 x 108 mm H

• Maximale maten: 788 x 788 mm H

• Geluiddemping: Rw (C,Ctr) : 8 (-1,-2) dB

• Bevestiging dmv meegeleverde schroeven

TOEPASSINGEN

• Akoestisch rooster voor binnendeuren

• Hoofd toepassingen: hospitalen, scholen, kleedruimtes

van sporthal, …