;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Physical free area##OTHER##;REN_I K factor_entry##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_entry##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##;Assembly Code##OTHER##;REN_I Water_resistance (EN 13030)##SPEED##METERS_PER_SECOND
448/150 - acoustic wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_448;448/150;acoustic wall louvre;renson_448/150 - acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;rectangular;1;0;143;55;155;0;12;"0,00";"0,00";250;410;0;2000;2960;see price list;0;I;L150ADS;150;-;0.54;16;"21,24";"0,250";"0,217";0;11 (-1:-2);no;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;100;242;2;"7,5";GEO_flange - 150_renson : standard;GEO_louvre - 150_renson - 448 : standard;448/150;M448150;0
448/225 - acoustic wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_448;448/225;acoustic wall louvre;renson_448/225 - acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;rectangular;1;0;218;55;"230,5";0;12;"0,00";"0,00";250;410;0;2000;2960;see price list;0;I;L150ADL;150;-;0.54;"20,29";"23,11";"0,222";"0,208";0;14 (-0:-3);no;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;"250,5";331;2;"7,5";GEO_flange - 225_renson : standard;GEO_louvre - 225_renson - 448 : standard;448/225;M448225;"0,5"
448/300 - acoustic wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_448;448/300;acoustic wall louvre;renson_448/300 - acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;rectangular;1;0;293;55;305;0;12;"0,00";"0,00";250;410;0;2000;2960;see price list;0;V;L150ADS;150;-;0.54;"25,77";"27,13";"0,197";"0,192";0;17 (-1:-4);no;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;100;242;2;"7,5";GEO_flange - 300_renson : standard;GEO_louvre - 300_renson - 448 : standard;448/300;M448300;"0,5"
448/150 - acoustic wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_448;448/150;acoustic wall louvre;renson_448/150 - acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;rectangular;0;1;143;55;155;0;12;"0,00";"0,00";250;410;0;2000;2960;see price list;0;I;L150ADS;150;-;0.54;16;"21,24";"0,250";"0,217";0;11 (-1:-2);no;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;100;242;2;"7,5";GEO_flange - 150_renson : standard;GEO_louvre - 150_renson - 448 : standard;448/150;M448150;0
448/225 - acoustic wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_448;448/225;acoustic wall louvre;renson_448/225 - acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;acoustic wall louvre - blade pitch 150 mm;rectangular;0;1;218;55;"230,5";0;12;"0,00";"0,00";250;410;0;2000;2960;see price list;0;I;L150ADL;150;-;0.54;"20,29";"23,11";"0,222";"0,208";0;14 (-0:-3);no;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;"250,5";331;2;"7,5";GEO_flange - 225_renson : standard;GEO_louvre - 225_renson - 448 : standard;448/225;M448225;"0,5"
