;BERSnl_C_model##OTHER##;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Outward##OTHER##;REN_I Door_single##OTHER##;ZZZ_Width difference_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Material##OTHER##;REN_I Mesh_position##OTHER##;REN_I Blade_form##OTHER##;REN_I Blade_overlap##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_angle##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Physical free area##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfy##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfz##OTHER##;Drawing Sheet N°##OTHER##
door single - outward - blade L 060HF_Pivot door;linius;door_renson_linius_L 060HF - door single outward;single outward;L 060HF;78;60;1;1;279,5;2700;1500;60;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;0;37;0,9;0,76;1,23;1,32;DR_L_1.1403-EN
door single - inward - blade L 060HF_Pivot door;linius;door_renson_linius_L 060HF - door single inward;single inward;L 060HF;78;60;0;1;275,5;2700;1500;60;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;0;37;0,9;0,76;1,23;1,32;DR_L_1.1404-EN
door double - outward - blade L 060HF_Pivot door;linius;door_renson_linius_L 060HF - door double outward;double outward;L 060HF;78;60;1;0;439;2700;3000;60;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;0;37;0,9;0,76;1,23;1,32;DR_L_1.1405-EN
