;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_WK class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;REN_I Glazed in##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
415/24 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_415;415;glazed-in louvre;renson_415 - glazed-in louvre;glazed-in louvre;rectangular;1;0;29,5;22;33,5;24;32;24;0;0;130;130;0;4000;4000;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,8;33,8;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard_renson;415/24
415va/24 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_415;415/VA;glazed-in louvre;renson_415/va - controllable;controllable;rectangular;1;0;39;22;43;24;32;24;0;0;200;130;0;1500;2500;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0;0;34,24;0,01;0,171;0,01;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : va_renson;415VA/24
415/28 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_415;415;glazed-in louvre;renson_415 - glazed-in louvre;glazed-in louvre;rectangular;1;0;31,5;22;33,5;24;32;28;0;0;130;130;0;4000;4000;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,8;33,8;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard_renson;415/28
415va/28 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_415;415/VA;glazed-in louvre;renson_415/va - controllable;controllable;rectangular;1;0;41;22;43;24;32;28;0;0;200;130;0;1500;2500;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0;0;34,24;0,01;0,171;0,01;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : va_renson;415VA/28
415/32 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_415;415;glazed-in louvre;renson_415 - glazed-in louvre;glazed-in louvre;rectangular;1;0;33,5;22;33,5;24;32;32;0;0;130;130;0;4000;4000;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,8;33,8;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard_renson;415/32
415va/32 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_415;415/VA;glazed-in louvre;renson_415/va - controllable;controllable;rectangular;1;0;43;22;43;24;32;32;0;0;200;130;0;1500;2500;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0;0;34,24;0,01;0,171;0,01;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : va_renson;415VA/32
415/24 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_415;415;glazed-in louvre;renson_415 - glazed-in louvre;glazed-in louvre;rectangular;0;1;29,5;22;33,5;24;32;24;0;0;130;130;0;4000;4000;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,8;33,8;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard_renson;415/24
415va/24 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_415;415/VA;glazed-in louvre;renson_415/va - controllable;controllable;rectangular;0;1;39;22;43;24;32;24;0;0;200;130;0;1500;2500;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0;0;34,24;0,01;0,171;0,01;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : va_renson;415VA/24
415/28 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_415;415;glazed-in louvre;renson_415 - glazed-in louvre;glazed-in louvre;rectangular;0;1;31,5;22;33,5;24;32;28;0;0;130;130;0;4000;4000;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,8;33,8;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard_renson;415/28
415va/28 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_415;415/VA;glazed-in louvre;renson_415/va - controllable;controllable;rectangular;0;1;41;22;43;24;32;28;0;0;200;130;0;1500;2500;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0;0;34,24;0,01;0,171;0,01;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : va_renson;415VA/28
415/32 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_415;415;glazed-in louvre;renson_415 - glazed-in louvre;glazed-in louvre;rectangular;0;1;33,5;22;33,5;24;32;32;0;0;130;130;0;4000;4000;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0,93;0,39;33,8;33,8;0,172;0,172;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard_renson;415/32
415va/32 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_415;415/VA;glazed-in louvre;renson_415/va - controllable;controllable;rectangular;0;1;43;22;43;24;32;32;0;0;200;130;0;1500;2500;see price list;0;V;V20-blade;20;-;0;0;34,24;0,01;0,171;0,01;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;49;20,5;0;26,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : va_renson;415VA/32
