;REN_I Glass thickness_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Glass thickness_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Installation##OTHER##;RSen_M_flow_rate_Q_at_1Pa##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;RSen_M_flow_rate_Q_at_20Pa##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;RSen_M_flow_rate_Q_at_2Pa##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;RSen_M_flow_rate_Q_at_10Pa##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;REN_V Glass thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Aansluiting_TR_YesNo##OTHER##;ZZZ_Aansluiting_PB_YesNo##OTHER##;ZZZ_Binnen rooster_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Buiten rooster_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_code_article##OTHER##;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;REN_I Equivalent area (mm2/m)##OTHER##;REN_I Free area (mm2/m)##OTHER##
window ventilation_renson_THM90 EVO_h 105_20;20;20;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;20;0;0;4,5;4,5;THM90 EVO 20;THM90 EVO;renson_window ventilation_THM90 EVO 20;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO_h 105_24;24;24;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;24;0;0;4,5;0,5;THM90 EVO 24;THM90 EVO;renson_window ventilation_THM90 EVO 24;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO_h 105_28;28;28;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;28;0;0;0,5;0,5;THM90 EVO 28;THM90 EVO;renson_window ventilation_THM90 EVO 28;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO_h 105_33;33;33;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;33;0;0;3,2;3,2;THM90 EVO 33;THM90 EVO;renson_window ventilation_THM90 EVO 33;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO TR_h 105_20;20;20;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;20;1;0;4,5;4,5;THM90 EVO TR 20;THM90 EVO TR;renson_window ventilation_THM90 EVO TR 20;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO TR_h 105_24;24;24;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;24;1;0;4,5;0,5;THM90 EVO TR 24;THM90 EVO TR;renson_window ventilation_THM90 EVO TR 24;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO PB_h 105_20;20;20;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;20;0;1;4,5;4,5;THM90 EVO PB 20;THM90 EVO PB;renson_window ventilation_THM90 EVO PB 20;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO PB_h 105_24;24;24;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;24;0;1;4,5;0,5;THM90 EVO PB 24;THM90 EVO PB;renson_window ventilation_THM90 EVO PB 24;11841;11200
window ventilation_renson_THM90 EVO PB_h 105_28;28;28;Installation above glass/traverse;33,48;54,36;50,04;48,6;28;0;1;0,5;0,5;THM90 EVO PB 28;THM90 EVO PB;renson_window ventilation_THM90 EVO PB 28;11841;11200
