;BERSnl_C_model##OTHER##;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Outward##OTHER##;REN_I Door_single##OTHER##;ZZZ_Width difference_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Material##OTHER##;REN_I Mesh_position##OTHER##;REN_I Blade_form##OTHER##;REN_I Blade_overlap##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_angle##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Physical free area##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfy##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfz##OTHER##
door single - outward - blade L 120_renson_linius;linius;door_renson_linius_L 120 - door single outward;single outward;L 120;90;120;1;1;309,5;2700;1500;120;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;0;52;0,66;0,6;1,21;0,85
door single - inward - blade L 120_renson_linius;linius;door_renson_linius_L 120 - door single inward;single inward;L 120;90;120;0;1;288;2700;1500;120;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;0;52;0,66;0,6;1,21;0,85
door double - outward - blade L 120_renson_linius;linius;door_renson_linius_L 120 - door double outward;double outward;L 120;90;120;1;0;499;2700;3000;120;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;0;52;0,66;0,6;1,21;0,85
