**UPVENT®**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: zelfregelend, thermisch onderbroken, ventilatierooster voor verdekte plaatsing.
* Afwerking:
  + gemoffeld in RAL-kleur / monocolor of bicolor
  + kleur kopschotten: standaard massakopschot in zwart of gelakte kopschotten.
* Insectenwerend: ja
* Bediening: manueel, koord, stang   
  Bediening: links of rechts
* Maximale lengte: 2000mm

Roosterhoogte: 105mm  
Minimum inbouwhoogte: 70mm  
Minimum inbouwdiepte: 76mm

prestatieniveau

* **U-waarde**: 2,9 W/m²K
* **f-waarde:**  0,79
* **Waterwerendheid tot**: 650 Pa in gesloten toestand
* **Waterwerendheid tot**: 50 Pa in open toestand
* **Lekdebiet bij 50 Pa**: <15% (in gesloten toestand)
* **Inbraakwerendheid**: klasse 2 (indien raam WK2 is)
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geopende toestand: 28(0;-1) dB voor Upvent 14,3 l/s  
   27(0;-1) dB voor Upvent 21,1 l/s
* In gesloten toestand: nvt

|  |  |
| --- | --- |
| **Debiet:** | |
| Debiet Q bij 1 Pa | 14,3 l/s/m  21,1 l/s/m |
| Zelfregelendheid | Ja |
| Oppervlakte | 0,105 m²/m |