;REN_V Glass thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Installation##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;REN_I Air supply##OTHER##;REN_I Airflow exhaust##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on entry_20;20;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V supply air_20;1;0;SONOVENT® V supply air_20
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on discharge_20;20;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V exhaust air_20;0;1;SONOVENT® V exhaust air_20
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on entry_24;24;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V supply air_24;1;0;SONOVENT® V supply air_24
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on discharge_24;24;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V exhaust air_24;0;1;SONOVENT® V exhaust air_24
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on entry_28;28;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V supply air_28;1;0;SONOVENT® V supply air_28
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on discharge_28;28;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V exhaust air_28;0;1;SONOVENT® V exhaust air_28
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on entry_32;32;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V supply air_32;1;0;SONOVENT® V supply air_32
window ventilation_renson_Sonovent® V_h 155_airflow on discharge_32;32;Installation above glass;renson_window ventilation_SONOVENT® V exhaust air_32;0;1;SONOVENT® V exhaust air_32
