**SQair**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +32 (0)56 62 71 11, Fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

****

**Produktbeschreibung**

* Regelbares Ventil in 4 Ausführungen
	+ Abluftventil:
		- Basic: Kunststoff-Frontplatte (RAL 9010 in der Masse)
		- Deluxe: Aluminium-Frontplatte (lackiert RAL 9010)
	+ Zuluftventil:
		- Basic: Kunststoff-Frontplatte (RAL 9010 in der Masse)
		- Deluxe: Aluminium-Frontplatte (lackiert RAL 9010)
* Aufbau: Gitterbasis + Frontplatte
* Ragt nur 24 mm über die Wand bzw. die Decke hinaus
	+ Dank der breiteren Frontplatte werden die Lüftungsöffnungen diskret verborgen
* Direkte Verbindung mit dem Luftkanalsystem
	+ Ø 125 mm
	+ Integrierte Gummidichtung: luftdichte Verbindung
* Frontplatte:
	+ Basic: an die Gitterbasis geklickt
	+ Deluxe: mit Magneten an der Gitterbasis befestigt
	+ Einfache Demontage für Reinigung
	+ Dank einer Gegenmutter wird die Einstellung des Ventils während der Reinigung beibehalten
* Das Zuluftventil ist mit schalldämmendem Material ausgestattet
	+ Verhindert Lüftungsgeräusche am Ventil
* Das Zuluftventil Deluxe ist mit 2 Ablenkplatten ausgestattet
	+ 2 der 4 Lüftungsöffnungen können mithilfe der Ablenkplatten verschlossen werden
		- Z. B.: Wenn das Ventil nahe an einer Wand angebracht wird, kann diese Seite verschlossen werden, um Schmutzablagerungen zu verhindern

**Produkteigenschaften**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BASIC**  | **DELUXE**  |
| Frontplatte | ASA | Aluminium |
| Abmessungen der Frontplatte | 170 x 170 mm | 180 x 180 mm |
| Abmessungen der Gitterbasis | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm |
| Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Befestigung | Klicksystem | Magnete |
| Überstreichbar | - | Ja |
| Ablenkplatten | - | 2 Stück (Zuluft) |
| Abmessungen der Ablenkplatten | 92 x 20 mm | 92 x 20 mm |

**Verpackung:**

ART.-Nr.:

-76050400 Deluxe Zuluft

-76050401 Deluxe Abluft

-76050403 Basic Zuluft

-76050404 Basic Abluft

Abmessungen: 200 x 190 x 85 mm